	[bookmark: _GoBack]近期国家发布《GB46768-2025有限空间作业安全技术规范》（自2026年5月1日起实施），详细规定了有限空间作业前、作业中和作业后的安全技术要求，其中很多要求比GB30871规定得更详细具体，原来依据GB30871标准制定的有限空间作业管理制度和表格都需要修订和完善了！
下文摘录了9项有限空间作业新国标中关于安全防护设施、通风、气体检测和中断作业的全新且具体的安全技术要求，大家结合公司实际稍作修改就可以做成实用且极具操作性的有限空间作业管理制度。



	一、安全防护和应急救援设备设施
1、气体检测报警仪报警值的设置
1)氧气应设定缺氧报警和富氧报警两级报警值,缺氧报警值为19.5%VOL(体积分数),富氧报警值为23.5%VOL;
2)可燃性气体报警值为爆炸下限(LEL)的10%;
3)有毒有害气体报警值为GBZ2.1规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度,无最高容许浓度和短时间接触容许浓度的,选用时间加权平均容许浓度。
2、气体检测报警仪检定和校准1）气体检测报警仪应每年至少检定或校准1次,确保量值准确后方可使用。
2）每次使用时还应确保零值准确。
3、呼吸器的气瓶应定期检验,并在检验有效期内使用。



	二、通风作业
1、自然通风1）作业人员应在有限空间外上风侧开启出入口及其他与外界大气环境相连通的设施,进行自然通风。
2）若开启时可能受到内部涌出气流或喷溅液体冲击,应佩戴相应的呼吸防护用品、防护眼镜等个体防护装备。
3）存在爆炸危险的,开启出入口时应采取防爆措施。
2、机械通风
1）有限空间仅有1个出入口时,应将风管置于有限空间底部进行通风,且不应触及底部;
2）有限空间有2个或2个以上出入口、通风口时,应在临近作业人处进行送风,远离作业人处进行排风。
3、持续通风
有限空间作业过程中。存在下列情况之一的,应持续进行机械通风:
a)初始气体检测结果不符合要求;
b)作业过程中可能缺氧;
c)作业过程中可燃性或有毒有害气体浓度可能突然升高;
d)有限空间内实施清淤、涂装、防水、防腐、焊接等可能造成缺氧或产生可燃性、有毒有害气体的作业。



	三、气体检测
1、检测的气体种类、时机和记录
1）气体检测至少包含氧气、可燃气、硫化氢和一氧化碳四种。
2）作业中断的,作业人再次进入有限空间作业前,应重新进行气体检测和作业环境判定。
3）作业过程中应对作业人活动区域进行实时气体监测,每15min记录1个瞬时值。
2、气体检测点位
1）初始气体检测应从入口开始,沿人员进入有限空间的方向进行。竖直方向由上至下、水平方向由近至远。
2)竖直方向的检测点数量不应少于3个：——上、下检测点距离有限空间顶部和底部均不应超过1m,——中间检测点均匀分布,——检测点之间的距离不应超过8m。——竖向距离不足2m的,应设置上、下2个点进行检测。
3)水平方向的检测点数量不应少于2个：——近端点距离有限空间入口不应小于0.5m,——远端点距离有限空间入口不应小于2m。——横向距离不足2m的,远端点应选取最远处进行检测。
3、气体检测安全注意事项1）有限空间内仍存在未清除的积水、积泥或物料残渣时,应在有限空间外采取安全工具搅动等措施,使危害气体释放。
2）检测人员应在有限空间外上风侧使用泵吸式气体检测报警仪进行检测。若受出入口周边区域限制,检测人员可能受到内部涌出气流冲击时,应佩戴相应的呼吸防护用品。



	四、紧急撤离1、作业期间发生下列情况之一时,作业人应立即中断作业,撤离有限空间:a)作业人出现身体不适;b)气体检测报警仪报警;c)安全防护设备设施失效;d)监护人或作业负责人下达撤离命令;e)其他可能危及作业人生命安全的情况。



	依据法规/标准：
GB 46768-2025有限空间作业安全技术规范


  
