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《冲击式打桩机 安全操作规程》 GB/T 13749‑2022；推荐性国家标准，2022‑10‑12 发布，2023‑05‑01 实施，替代旧版 GB/T 13749‑2003。
适用于：柴油锤、液压锤，搭配桩架、起重机、工程船舶组成的冲击式打桩机，包含陆地、水上打桩作业。规范人员资质、作业环境气象条件、钢丝绳、吊桩、打桩、拔桩、故障处置、水上特殊工况、作业前后检查保养全套安全操作要求，附录给出钢丝绳绳夹安装规范。旧版仅针对柴油锤，新版增加液压打桩锤操作安全条款，完善大风、雷电、水上作业、拔桩等工况管控要求。
一、人员管理
1. 操作人员经专项培训，持证上岗，严禁酒后作业。
2. 拆装、高处作业按说明书流程施工，高处作业佩戴安全带。
 二、场地与环境气象
1. 作业前探明地下管线、周边建构筑物、地质条件。
2. 作业场地坚实平整，桩机应有防雷措施。
3. 六级及以上大风、大雨、大雪、大雾停止打桩作业。
4. 七级及以上大风：落下桩锤，设置防风缆绳，必要时放倒桩架；雷电天气人员远离桩机。
三、钢丝绳及配件
1. 起重用桩机钢丝绳安全系数≥6；绳夹、编插接头符合要求。
2. 钢丝绳断丝、磨损、锈蚀达到报废标准及时更换。
四、吊桩、行走回转安全
1. 禁止侧吊桩、远距离拖桩；正前方吊桩：混凝土桩水平距离≤4m，钢桩≤7m。
2. 吊桩、吊锤、行走回转不得同时操作；回转到位锁止立柱后，方可打桩。
3. 吊桩状态尽量避免桩机行走。
五、打桩作业控制
1. 桩锤、桩帽、桩保持同轴，禁止偏心打桩；严禁空打。
2. 柴油锤：软土地层先冷打，贯入度小于 100mm 再启动锤；液压锤作业前预热。
3. 桩锤起跳高度不得超过设备规定限值。
4. 桩垫、锤垫磨损剩余面积不足原面积 30% 必须更换。
5. 斜桩严格执行说明书允许倾角。
六、拔桩与故障处置
1. 拔桩荷载不得超过设备额定拔力。
2. 桩体卡阻时严禁强行硬拔，查明原因再处置。
3. 作业出现异响、异常冲击，立即停机排查，故障未消除禁止继续作业。
七、特殊工况
1. 水上作业平台承载力、锚固、救生设施满足安全要求。
2. 液压锤电缆做好防护，防止碾压、拉扯损坏。
八、作业前后检查及收工
1. 开工前检查卷扬系统、液压系统、电气、限位、防护罩，不合格禁止开机。
2. 作业结束：桩锤稳妥落位，切断动力电源；检查钢丝绳、锤体、各连接部件并保养。
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Impact pile drive—Code of practice of safety operation
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